Информация о превышениях нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2026 года

	

Брестская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Коммунальное производственное 
унитарное предприятие "ЖРЭУ г. Пинска"
Дата отбора проб:06.04.2026
	Выпуск в р Пина через 
выпуск №21 в р-не ул.
Базовая , ш.52.1238 N д.26.1356 Е
Выпуск в водный объект
	Взвешенные
вещества
	186
	35
	5.31

	2
	ООО "Лукойл Белнефтепродукт"
Дата отбора проб:06.04.2026
	Выпуск №3 в р. Пина КТ №4  д.26.1126 Е, ш. 52.1015 N
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	1.4
	0.3
	4.67

	3
	Белорусско-Германское совместное 
предприятие "Доминик"
Дата отбора проб:29.04.2026
	Выпуск с очистных 
сооружений в р.Припять (контрольная точка КТ2) д.27.4539Е, ш.52.1331N
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	8.4
	6
	1.40

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	33
	18
	1.83

	4
	КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ"
Дата отбора проб:08.05.2026
	Место выпуска сточных 
вод долгота: 26°15'29,4",
широта: 53°02'21,7"
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.42
	0.3
	1.40

	
	
	
	Взвешенные
вещества
	33.8
	20
	1.69

	5
	КУП "Брестское ДЭП"
Дата отбора проб:10.06.2026
	Место выпуска сточных 
вод  через выпуск №16 
(долгота:23°44'29", 
широта:52°5'29")
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	36
	6
	6.00

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.39
	0.3
	1.30

	
	
	
	Взвешенные
вещества
	50.8
	20
	2.54

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	147
	30
	4.90

	
	
	
	Фосфор общий
	1.9
	0.2
	9.50

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	3.06
	0.39
	7.85



	Витебская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	КУП "Оршанская спецавтобаза"
Дата отбора проб:03.04.2026
	Место сброса сточных вод 
из выпуска поверхностных 
сточных вод №3 
54°30'52" с.ш.; 30°26'22" в.д.
Сточные воды
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	145
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	3.4
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Взвешенные вещества
	60.1
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Минерализация воды
	541
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.18
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Растворенный кислород
	4
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	8
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Температура
	10.2
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	522
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Фосфор общий
	4.4
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	39.9
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.9
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.029
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Сульфат-ион
	64.7
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Хлорид-ион
	30.1
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	67.6
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	Место впадения сточных 
вод в р. Днепр из 
выпуска поверхностных 
сточных вод №3 
54°30'49" с.ш.; 30°26'21" в.д.
Сточные воды
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	150
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	3.7
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Взвешенные вещества
	80.3
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Минерализация воды
	697
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.21
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Растворенный кислород
	4
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	7.9
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Температура
	10.2
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	560
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Фосфор общий
	5.4
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	68.5
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.6
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.024
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Сульфат-ион
	65.1
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Хлорид-ион
	31.8
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	115.5
	0
	Сброс без разрешения

	7
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:09.04.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в р. Мяделка
55°07'50,4" сш 26°50'37,6" вд
Выход с очистных
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.21
	0.1
	2.10

	8
	ОАО "Поставский молочный завод" 
(КПР)
Дата отбора проб:09.04.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в р. Мяделка через 
мелиоративный канал 
55°5'16"СШ 26°52'8"ВД
Выход с очистных
	Минерализация воды
	1712
	1000
	1.71

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	1.9
	0.1
	19.00

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	19.5
	10
	1.95

	
	
	
	Сульфат-ион
	167
	100
	1.67

	9
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:06.05.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в оз.
Сенно через КМС 
(54°50'5.6" с.ш.; 29°39'53.0" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	34
	25
	1.36

	
	
	
	Взвешенные вещества
	50.8
	25
	2.03

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	37.8
	20
	1.89

	10
	Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие "П-С Карпеки"
Дата отбора проб:21.05.2026
	Выпуск сточных вод с 
очистных сооружений в р. Пирутинская (через канал 
мелиоративных систем) 
55°27'28.09"СШ 28°58'53.24"ВД
Выход с очистных
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	95
	25
	3.80

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.17
	0.1
	1.70

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	372
	30
	12.40

	
	
	
	Железо общее
	3.05
	0.531
	5.74

	11
	Иностранное общество с 
ограниченной ответственностью 
"Белдан"
Дата отбора проб:23.05.2026
	Место сброса навозосодержащих сточных вод в канал мелиоративных систем 54.462650, 29.669688
Авария
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	3650
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Взвешенные вещества
	1593
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Минерализация воды
	15983
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Растворенный кислород
	2
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	7.2
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Температура
	25.5
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	10990
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Фосфор общий
	68
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	2310
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	7.8
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.21
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Сульфат-ион
	365
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Хлорид-ион
	1015
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	3940
	0
	Сброс без разрешения

	12
	ОАО "Поставский молочный завод" 
(КПР)
Дата отбора проб:27.05.2026
	Выпуск сточных вод с территории завода 
55°61'12,46" с.ш. 
26°51'21,85" в.д.
Выход с очистных
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	7
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	1.1
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Взвешенные вещества
	3.2
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Минерализация воды
	200
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	9.2
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	30
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Фосфор общий
	0.046
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Железо общее
	0.037
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	11.7
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.5
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	1.3
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Сульфат-ион
	18.6
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Хлорид-ион
	0
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	14.8
	0
	Сброс без разрешения

	13
	ОАО "Светлогорский ЦКК"
Дата отбора проб:04.06.2026
	Выпуск сточных вод в 
реку Улла с очистных сооружений 
54°51'13"с.ш. 28°11'2"в.д.
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	45
	30
	1.50

	14
	КУП "Оршанская спецавтобаза"
Дата отбора проб:09.06.2026
	Совмещенный выпуск 18 сточных вод в ручей через КМС 54°36'01.7" с.ш.  30°30'40.9"в.д.
Выпуск в водный объект
	Марганец
	3.98
	0.035
	113.71

	15
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:10.06.2026
	Выпуск сточных вод (из трубы) 54°23'2" с.ш.; 29°43'60" в.д.
Авария
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	51
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.17
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Взвешенные вещества
	31.4
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Минерализация воды
	381
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.18
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	7.9
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	170
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Фосфор общий
	3.8
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Железо общее
	0.504
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	42.6
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.7
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.11
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Сульфат-ион
	12.8
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Хлорид-ион
	36.7
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	86.8
	0
	Сброс без разрешения

	16
	УП "Витебскоблводоканал"
Дата отбора проб:15.06.2026
	Выпуск каскадный сточных вод с очистных сооружений в реку Западная Двина 
55°9'32.5" с.ш.  30°7'29"в.д.
Выпуск в водный объект
	Фенол
	0.0044
	0.001
	4.40

	
	
	Выпуск рассеивающий сточных вод с очистных сооружений в реку Западная Двина 
55°9'32.1" с.ш.  30°7'29"в.д.
Выпуск в водный объект
	Фенол
	0.0034
	0.001
	3.40

	17
	КУП "Оршанская спецавтобаза" 
Дата отбора проб: 09.06.2026
	Совмещённый выпуск 18 сточных вод в ручей через КМС 
(54°36'01.7" с.ш.; 30°30'40.9" в.д.)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	951
	21.25
	44.75

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	5.3
	0.3
	17.67

	
	
	
	Взвешенные вещества
	298
	25.5
	11.69

	
	
	
	Минерализация воды
	8834
	1000
	8.83

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.51
	0.1
	5.10

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	4125
	106.25
	38.82

	
	
	
	Железо общее
	3.82
	0.25
	15.28

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	458
	21.25
	21.55

	
	
	
	Хлорид-ион
	3823
	300
	12.74

	18
	ОАО "Витебскмясомолпром" 
Дата отбора проб:  09.06.2026
	Место впадения сточных вод по рельефу местности в ручей безымянный 
54°26'10", 30°40'27" в.д.
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	55
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Взвешенные вещества
	38.1
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Минерализация воды
	270
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Растворенный кислород
	2.5
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	6.5
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Температура
	16.6
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	186
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Фосфор общий
	4.4
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	20.7
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.5
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.19
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Сульфат-ион
	22.6
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Хлорид-ион
	24.2
	0
	Сброс без разрешения

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	40.6
	0
	Сброс без разрешения



	

Гомельская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19
	РУП "Белоруснефть-Особино"
Дата отбора проб:13.04.2026
	Выпуск с очистн. сооруж. 
хоз.-быт. сточных вод в 
р. Хочемля (Журбица) 
52°36'47.76"N 30°47'00.03"E
Выход с очистных
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	52
	25
	2.08

	
	
	
	Взвешенные вещества
	106
	35
	3.03

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	269
	120
	2.24

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	18.5
	10
	1.85

	20
	Коммунальное жилищное унитарное 
предприятие "Мозырский 
райжилкомхоз"
Дата отбора проб:13.05.2026
	Выпуск №7 поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'13.0"N, 29°15'16.0"E 
(т. 7 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.65
	0.3
	2.17

	
	
	Выпуск №9 промливневых 
сточных вод в р. Припять 
52°03'11.0"N, 29°15'31.0"E 
(т. 9 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	3
	0.3
	10.00

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	62
	33
	1.88

	
	
	Выпуск №1а поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'40.0"N, 29°14'28.0"E 
(т. 1а карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	2
	0.3
	6.67

	
	
	Выпуск №3 поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'17.0"N, 29°14'59.0"E 
(т. 3 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.48
	0.3
	1.60

	
	
	Выпуск №5 поверхностных 
сточных вод в р. Припять 
52°03'14.0"N, 29°15'6.0"E 
(т. 5 карты-схемы)
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.8
	0.3
	2.67



	Гродненская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21
	Ошмянское РУП ЖКХ
Дата отбора проб:12.05.2026
	Выпуск ОС в р.Ошмянка т. 1.1сх.(54°25'16.8"с.ш.
25°59'8.66"в.д.)
На вр. пров.рекон.вып.после биопр.Т.1сх.54°25'17"с.ш.2
5°58'59"в.д
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	170
	108.1
	1.57

	
	
	
	Взвешенные вещества
	253
	98.5
	2.57

	
	
	
	Минерализация воды
	1298
	1000
	1.30

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	1140
	207.7
	5.49

	
	
	
	Фосфор общий
	19
	5
	3.80

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	63.6
	16.6
	3.83

	22
	Лидское ГУП ЖКХ
Дата отбора проб:21.05.2026
	Выпуск с ОС в р. Дитва 
через канал м.с. т.1 схемы 53°51'38.3" с.ш. 
25°16'50.1" в.д.
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	140
	71
	1.97

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	2.9
	0.82
	3.54

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	310
	172
	1.80

	
	
	
	Железо общее
	1.98
	1.06
	1.87

	
	
	
	Хром
шестивалентный
	0.19
	0.099
	1.92

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	37.8
	34.2
	1.11

	23
	РУП "Скидельское жилищно-коммунально хозяйство"
Дата отбора проб:26.05.2026
	Сброс сточных вод после ОС в р. Довжица (т.1 схемы 53°32'35.0''с.ш. 
24°12'16.0''в.д.)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	82
	20
	4.10

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.82
	0.57
	1.44

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	237
	80
	2.96

	
	
	
	Фосфор общий
	4.5
	3
	1.50

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	46.6
	15
	3.11

	24
	Производственное унитарное 
предприятие "ЦБК-Картон"
Дата отбора проб:03.06.2026
	Выпуск с ОС в р. Страча через канал 
54°48'10.9" с.ш. 26°13'50.8" в.д.
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.15
	0.1
	1.50

	
	
	
	Взвешенные вещества
	163
	40
	4.08

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.33
	0.2
	1.65



	Минская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" 
(Крупский район д. Дворище)
Дата отбора проб:02.04.2026
	Поверхностная вода пруда 
54.39183, 29.32276
Поверхностные воды
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	61
	6
	10.17

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	190
	30
	6.33

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	132.29
	0.39
	339.21

	
	
	
	Нитрит-ион
	1.5
	0.024
	62.50

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	169
	5
	33.80

	
	
	Поверхностная вода пруда 
54.392705, 29.323785
Поверхностные воды
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	61
	6
	10.17

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	186.5
	30
	6.22

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	132.46
	0.39
	339.64

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	1.4
	0.024
	58.33

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	172
	5
	34.40

	26
	КУП "Слуцкводоканал"
Дата отбора проб:03.04.2026
	Выпуск после очистных сооружений 
52.94755N; 27.57268Е
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	47.4
	20
	2.37

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	166.5
	80
	2.08

	
	
	
	Фосфор общий
	6.9
	3
	2.30

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	36.4
	15
	2.43

	27
	КУП "Водоканал Минского района"
Дата отбора проб:07.04.2026
	Выпуск после очистных 
сооружений в реку Чернявка 54.120N, 27.466E
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	32
	25
	1.28

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.32
	0.1
	3.20

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	133
	125
	1.06

	28
	ООО "Тиллит-Бел"
Дата отбора проб:15.04.2026
	Выпуск сточных вод в р. Свислочь 
52°14'35"N 29°53'53"E
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	40.1
	25
	1.60

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.51
	0.2
	2.55

	
	
	
	Взвешенные вещества
	51.8
	30
	1.73

	
	
	
	Минерализация воды
	1168
	1000
	1.17

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.39
	0.2
	1.95

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	192
	100
	1.92

	29
	Коммунальное унитарное предприятие "Слуцкводоканал" 
Дата отбора проб: 16.04.2026
	Выпуск с очистных сооружений 
(52.94755N; 27.57268E)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	66
	20
	3.30

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	151
	80
	1.89

	
	
	
	Фосфор общий
	5.8
	4.5
	1.29

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	38
	15
	2.53

	30
	КПУП "Борисовводоканал"
Дата отбора проб:24.04.2026
	Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Бобр 54°17'27,77"N 
29°08'05,16"E
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0,057
	-
	сброс без разрешения

	31
	ООО "Тиллит-Бел"
Дата отбора проб:30.04.2026
	Выпуск сточных вод в р. Свислочь 
53.581N, 28.303E
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	89
	25
	3.56

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.3
	0.2
	1.50

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.25
	0.2
	1.25

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	363
	100
	3.63

	32
	КУП "Слуцкводоканал"
Дата отбора проб:06.05.2026
	Выпуск после очистных 
сооружений 
52.94755N; 27.57268Е
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	53
	20
	2.65

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	164
	80
	2.05

	
	
	
	Фосфор общий
	4.8
	3
	1.60

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	22.7
	15
	1.51

	33
	Общество с ограниченной 
ответственностью "Косвик"
Дата отбора проб:13.05.2026
	Выпуск после очистных 
сооружений №5
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.5
	0.3
	1.67

	
	
	Выпуск после очистных 
сооружений №4
Выход с очистных
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.49
	0.3
	1.63

	
	
	Выпуск после очистных 
сооружений №3
Выход с очистных
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.42
	0.3
	1.40

	
	
	
	Взвешенные вещества
	42.2
	20
	2.11

	
	
	Выпуск после очистных 
сооружений №1
Выход с очистных
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.47
	0.3
	1.57

	
	
	
	Взвешенные вещества
	34.6
	20
	1.73

	34
	КПУП "Пуховичский водоканал"
Дата отбора проб:15.05.2026
	Выпуск сточных вод после 
прохождения через очистные сооружения 
53.626865, 27.949837
Выход с очистных
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	43
	20
	2.15

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.19
	0.05
	3.80

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.27
	0.1
	2.70

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	171
	80
	2.14

	35
	КПУП "Пуховичский водоканал"
Дата отбора проб:27.05.2026
	Выпуск сточных вод 
53°39'02.02"СШ; 27°55'12.36" ВД
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.06
	0.05
	1.20

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.33
	0.1
	3.30

	36
	Коммунальное унитарное предприятие "Слуцкводоканал" 
Дата отбора проб: 27.05.2026
	Выпуск с очистных сооружений 
(52.94755N; 27.57268E)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	49
	20
	2.45

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	122
	80
	1.53

	
	
	
	Фосфор общий
	6.5
	4.5
	1.44

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	41
	15
	2.73

	37
	Государственное предприятие  
"Смолевичский водоканал"
Дата отбора проб:02.06.2026
	Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и 
далее в р. Плиса 
54°04'87.26", 28°21'60.52"
Выход с очистных
	Фосфор общий
	5.5
	4.5
	1.22

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	35.66
	15
	2.38

	38
	Государственное предприятие  
"Смолевичский водоканал"
Дата отбора проб:02.06.2026
	Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и 
далее в р. Черница 
53°99'77.24", 28°14'27.59"
Выпуск в водный объект
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.994
	0.63
	1.58

	39
	КУП "Молодечноводоканал"
Дата отбора проб:02.06.2026 
	Выпуск с очистных сооружений 54.341N, 26.830E
Сточные воды
	Цинк
	70
	54
	1.30

	
	
	
	Хром
	26.4
	21
	1.26

	40
	КУП "Солигорскводоканал"
Дата отбора проб:06.06.2026
	Выпуск с очистных сооружений 52.777783, 24.428693
Выход с очистных
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	148.5
	138.45
	1.07

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	57.23
	51.8
	1.10

	41
	КПУП "Пуховичский водоканал"
Дата отбора проб:11.06.2026
	Выпуск сточных вод через 
канал мелиоративной 
системы в р. Свислочь 
53°39'02.02" СШ, 
27°55'12.36" ВД
Выход с очистных
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.24
	0.1
	2.40

	42
	Государственное предприятие  
"Смолевичский водоканал"
Дата отбора проб:15.06.2026
	Выпуск после очистных 
сооружений в р. Плиса 
54°04`87.26", 28°21`60.52"
Выпуск в водный объект
	Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот))
	46.538
	25
	1.86

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	33.2
	15
	2.21

	43
	КПУП "Пуховичский водоканал"
Дата отбора проб:16.06.2026
	Выпуск сточных вод из 
очистных сооружений  
53°32'4.9" СШ, 28°16'21.5" ВД
Выход с очистных
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	60
	25
	2.40

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.91
	0.3
	3.03

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	161
	125
	1.29

	
	
	
	Железо общее
	0.634
	0.27
	2.35

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	33.9
	25
	1.36
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	Коммунальное унитарное предприятие "Слуцкводоканал" 
Дата отбора проб: 23.06.2026
	Выпуск с очистных сооружений 
(52.94755N; 27.57268E)
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	81
	20
	4.05

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	186
	80
	2.33

	
	
	
	Фосфор общий
	6.2
	3
	2.07

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	34
	15
	2.27
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	КУП "Солигорскводоканал"
Дата отбора проб:26.06.2026
	Выпуск с очистных сооружений 52'46'35"СШ; 27'25'46"ВД
Выпуск в водный объект
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	57
	51.8
	1.10



	

Могилевская область

	№
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Факт. знач.
	ПДК
	Kпр.
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	УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал"
Дата отбора проб:23.04.2026
	Выпуск сточных вод после 
очистных сооружений в 
мелиоративный канал и 
далее в р. Бася  
53.778N 30.997Е
Выпуск в водный объект
	Фосфор общий
	5.7
	4.5
	1.27

	
	
	
	Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот))
	35.6
	25
	1.42

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	15.7
	15
	1.05
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	УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал"
Дата отбора проб:26.04.2026
	г. Могилев место попадания 
канализационных стоков в реку Днепр 
53.881N 30.297E
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	26
	0
	Авария

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.075
	0
	Авария

	
	
	
	Взвешенные вещества
	37.7
	0
	Авария

	
	
	
	Минерализация воды
	1128
	0
	Авария

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	0.43
	0
	Авария

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	7.7
	0
	Авария

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	73
	0
	Авария

	
	
	
	Фосфор общий
	0.37
	0
	Авария

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	1.4
	0
	Авария

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	0.78
	0
	Авария

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.044
	0
	Авария

	
	
	
	Сульфат-ион
	149
	0
	Авария

	
	
	
	Хлорид-ион
	292.1
	0
	Авария

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	2.1
	0
	Авария
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	УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал"
Дата отбора проб:27.04.2026
	Впадение мелиоративного канала 1 в р. Шиповка 
54.047N 30.980E
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	23
	0
	Авария

	
	
	
	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии
	0.51
	0
	Авария

	
	
	
	Взвешенные вещества
	16.1
	0
	Авария

	
	
	
	Минерализация воды
	492.5
	0
	Авария

	
	
	
	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)
	1.5
	0
	Авария

	
	
	
	Водородный показатель (pH)
	7.5
	0
	Авария

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	114
	0
	Авария

	
	
	
	Фосфор общий
	2.6
	0
	Авария

	
	
	
	Аммоний-ион (в пересчете на азот)
	4.4
	0
	Авария

	
	
	
	Нитрат-ион (в пересчете на азот)
	1.1
	0
	Авария

	
	
	
	Нитрит-ион (в пересчете на азот)
	0.004
	0
	Авария

	
	
	
	Сульфат-ион
	27.1
	0
	Авария

	
	
	
	Хлорид-ион
	70.3
	0
	Авария

	
	
	
	Азот по Къельдалю
	6.6
	0
	Авария
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	УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал"
Дата отбора проб:21.05.2026
	Выпуск в р. Рдица после очистных сооружений 
53.466N, 30.265Е
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	43
	20
	2.15

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	202
	80
	2.53

	
	
	
	Фосфор общий
	9.2
	3
	3.07
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	УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал"
Дата отбора проб:09.06.2026
	Выпуск сточных вод после 
очистных сооружений в мелиоративный канал, 
впадающий в р. Вихра 
54.020N 31.754Е
Выпуск в водный объект
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	26
	20
	1.30

	
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr)
	127
	100
	1.27

	
	
	
	Фосфор общий
	5.2
	4.5
	1.16



